**江苏省中医院医疗设备招标公告-**

**无油空气压缩机**

**一、招标内容**

招标项目名称：江苏省中医院医疗设备

项目实施地点：江苏省中医院

招标项目简要说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 无油空气压缩机 | 1 |

# 设备配置要求：

1. 根据江苏省中医院制剂部项目压缩空气系统项目的技术要求，需要在空压机房安装1台额定功率37kw风冷变频无油旋齿空压机，单台流量2.5-6.1m3/min、压力≥0.86MPa，代替原有30kw的活塞压缩机，利用原有吸附式干燥机，缓冲罐，过滤器等相应的后处理设备。
2. 压缩空气设备配置见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 产能要求 | 数量 | 备注 |
| 变频风冷无油旋齿空气压缩机 | Q≥2.5-6.1m3/min  P≥0.86MPa  额定功率：37KW | 1 | Class 0 认证 |

1. 压缩空气质量检测包括悬浮粒子、水份、油份，检测标准如下：

* 悬浮粒子检测标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | | 悬浮粒子最大允许数/（颗粒/立方米） |
| B |
| 悬浮粒子  检测位置：除菌过滤器后 | ≥0.5μm | 3520 |
| ≥5.0μm | 29 |

* 油份检测标准

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 油份标准 |
| mg/m³ |
| 油份检测位置：干罐出口 | ≤0.0 |

**二、投标人资格要求**

投标人应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。

合格的投标人资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书（代理商做为投标人参与投标）；

④投标人业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖投标人公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

**三、招标文件的获取**

招标文件领取开始时间：即日起

获取招标文件方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》

其他说明：投标人报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

**四、投标文件的递交**

投标文件接收截止时间： 2021年7月14日下午5：30（每日上午8:00~12:00，下午2:30~5:30，北京时间，法定节假日除外，下同）

投标文件送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）

**五、相关耗材备案及审核**

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

**六、招标联系事项**

联系人：蔡老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029