**江苏省中医院医疗设备招标公告-**

**智能存储柜（紫东分院药学部）**

**一、招标内容**

招标项目名称：江苏省中医院医疗设备

项目实施地点：江苏省中医院

招标项目简要说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 智能存储柜（紫东分院药学部） | 3 |

**项目要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 基本要求 | 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并智能提示所在位置 |
| 2、 | ▲设备结构形式 | 采用上下垂直运止结构，四组通道模块可独立运作，每单元模块具备颜色区分，为节省使用场地面积，节省空间，设备本身厚度≤0.8M。（提供照片说明） |
| 3、 | 储药位 | 不少于108个，可扩展至数量不少于216个 |
| 4、 | 储存形式 | 可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、软膏、输液等） |
| 5、 | 连接方式 | 要求与医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置 |
| 6、 | 储存量 | ≥6000盒常规药品 |
| 7、 | 控制方式 | 具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息 |
| 8、 | 出药方式 | 垂直旋转自动寻址，提示药师取药  手动出药  智能指定位置出药 |
| 9、 | 进药方式 | 自动定位并提示入库位置 |
| 10、 | 占地面积、高度 | 高度≤2.75米，占地面积≤2.3平方米 |
| 11、 | 取药方式 | 按最优路径取药 |
| 12、 | 标准化药盒 | 注明药品名称，并可贴附条形码，药盒分隔区间。 |
| 13、 | 可盘点药盒 | 可选配具备自动盘点库存功能的药盒（可配合盘点机使用）。 |
| 14、 | 储存方式 | 封闭式存储，窗口均有滑门 |
| 15、 | 射灯定位 | 直接指示药盒，触摸屏上也将显示药品位置与取药数量 |
| 16、 | 红外线光幕保护装置 | 具备，发生误操作时，设备立刻自动停止，报警系统将自动提示错误原因 |
| 17、 | 安全防护 | 开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护/电机过热、过流、过载保护 |
| 18、 | 设备运行监测系统 | 设备运行监测系统能记录全天设备运行的状态，可直接在系统软件界面上显示（提供图片） |

**二、投标人资格要求**

投标人应具备的资格或业绩：

合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。

合格的投标人资格：符合采购法及采购法实施条例有关合格投标人的相关规定。

①须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，需提供法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

②近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③具有设备制造商提供的授权书（代理商做为投标人参与投标）；

④投标人业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖投标人公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。

⑤提供有效的中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证。

⑥符合法律、法规规定的其它要求。

**三、招标文件的获取**

招标文件领取开始时间：即日起

获取招标文件方式：现场领取(免费)或者登陆http://www.jshtcm.com/→医院官网→设备招标→设备管理→文件下载→《江苏省中医院医疗设备投标文件范例2021版（试行）》

其他说明：投标人报名时须携带法人授权书原件及以下原件及盖章的复印件方可报名：法人营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、医疗器械经营许可证、缴纳社保资金证明、财务审计报告（近两年）。

**四、投标文件的递交**

投标文件接收截止时间： 2021年7月14日下午5：30（每日上午8:00~12:00，下午2:30~5:30，北京时间，法定节假日除外，下同）

投标文件送达地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼416室）

**五、相关耗材备案及审核**

与设备相关的耗材应最迟在标书递交截止日期后5个工作日内完成备案与审核，该工作与采购配送中心接洽。

未完成耗材备案及审核的供应商视为放弃参与该项目，后果自负。

**六、招标联系事项**

联系人：蔡老师。

联系方式：025-86617141-50416

地址：南京市汉中路155号江苏省中医院5号楼416室 邮编：210029